А какие настройки в Omni-Rig?... поиграйся с двумя нижними строчками, у меня вроде стоит 100 и 100, вместо 500 и 4000... точно не помню, сейчас нахожусь на работе... естественно, вместо "тысячника" - FT-2000, просто не нашел подходящего скриншота 

Изображения 

С UR5EQF Log работаю давно связь между компом и трансивером не пропадает.
САТ соединил по кабелю СОМ -->> COM,интерфейс PTT and Audio самодельный.
Настройки выглядят вот так.

Изображения ривет Володя по просьбам трудящихся размерчик увеличил 

Миниатюры   